# TransFixtureToPixel

Transforma un punto, expresado en coordenadas del elemento posicionador, a coordenadas de píxel.

## TransFixtureToPixel Entradas

Parámetro | Descripción
Fixture | Especifica el sistema de coordenadas del elemento posicionador.
X | Desplazamiento con respecto al origen X de la imagen.
Y | Desplazamiento con respecto al origen Y de la imagen.
Theta | La rotación desde el eje X de la imagen, en el sistema de coordenadas de imagen. (+/-360 grados en el sentido de las agujas del reloj)
Punto | Especifica las coordenadas del punto expresadas en el sistema de coordenadas del elemento posicionador.
X | Desplazamiento en X del punto con respecto al origen del elemento posicionador.
Y | Desplazamiento en Y del punto con respecto al origen del elemento posicionador.
Mostrar | Especifica el modo de visualización del gráfico transparente de TransFixtureToPixel sobre la imagen.
0 = ocultar todo (por defecto) | No se visualizará el punto a menos que la celda que contiene la función TransFixtureToPixel esté seleccionada en la hoja de cálculo.
1 = solo gráficos de resultados | Se visualizará el punto en todo momento.

## TransFixtureToPixel Salidas

Devuelve | Una estructura de datos Point que contiene el punto transformado, o #ERR si alguno de los parámetros de entrada no es válido.
Resultados | Cuando se inserta inicialmente la función en una celda, se crea una tabla de resultados en la hoja de cálculo.

## TransFixtureToPixelFunciones de Vision Data Access

Las siguientes Estructuras Vision Data Access functions se insertan automáticamente en la hoja de cálculo para crear la tabla de resultados:

Etiqueta | Función | Descripción
--- | --- | ---
X | GetX(Point) | La coordenada X del punto transformado.
Y | GetY(Point) | La coordenada Y del punto transformado.