# Crear variables de supervisión

Realice los siguientes pasos para crear las variables de supervisión:

1. En el panel Project tree, vaya a la siguiente ubicación:

   Sistema de visión => PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] => PLC tags

2. Haga doble clic sobre Add new tag table. Esta acción hace que se agregue Tag table_1: haga doble clic sobre ella para abrirla.

3. Abra la ficha que se encuentra en la parte superior de la pantalla, a fin de consultar las direcciones Q e I a utilizar para cada módulo.

4. Abra Tag table_1 y rellénela en conformidad con el contenido de la ficha y, a continuación, guarde el proyecto. Esto es necesario para que se visualicen los nombres de las variables cuando estas se supervisen.

5. En el panel Project tree, vaya a la siguiente ubicación:

   Sistema de visión => PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] => Watch and force tables

6. Haga doble clic sobre Add new watch table. Esta acción hace que se agregue Watch table_1: haga doble clic sobre ella para abrirla.

7. Rellene la columna Address tal como se ilustra en la tabla siguiente. Cognex recomienda rellenar primero la columna titulada Name, ya que las columnas Address y Display format se rellenan automáticamente cuando se seleccionan, según los valores configurados en el paso 4. Guarde estos valores para usos futuros.

8. Haga clic sobre el icono Monitor all, para que se actualice cíclicamente la columna Monitor value y se puedan supervisar los cambios procedentes del sistema de visión. Para modificar aquí una variable, escriba el nuevo valor en la columna Modify value y, a continuación, haga clic sobre el icono Modify all selected values once and now.