# Cómo configurar la función WriteData

La función WriteData permite escribir datos en un archivo o anexar una cadena de datos a un archivo en un dispositivo local o en un servidor FTP. Puede utilizar esta función para registrar resultados de datos y verlos en un archivo.

Nota: Puede guardar el archivo en la ubicación de almacenamiento seleccionada tanto si se está en línea como sin conexión.

A continuación se describe cómo se configura la función WriteData cuando se está conectado a un sistema de visión In-Sight.

1. Conéctese con el sistema de visión In-Sight.

2. Inserte la función WriteData en la hoja de cálculo, tras lo cual se abre la hoja de propiedades de WriteData. Configure los siguientes parámetros, dejando los otros con sus ajustes predeterminados.

   - Datos: Introduzca una cadena de texto o una referencia a una celda que contiene la cadena de texto que desea escribir o anexar a un archivo. En este ejemplo, el parámetro Datos hace referencia a la celda C0 que está configurada como: Stringf("Cadena de texto.\r\n")
   - Nombre de archivo: Introduzca un nombre para el archivo de datos.

3. Una vez configurados los parámetros, haga clic sobre OK para cerrar la hoja de propiedades. La hoja de cálculo contiene ahora la estructura de datos WriteData.

4. Active el sistema de visión.

5. Se almacena un archivo de datos (InSight.txt) en el dispositivo In-Sight y dentro de este archivo es encuentra escrito: "Cadena de texto."

6. Si activa de nuevo el sistema de visión mientras está en el archivo de texto, se adjuntará otra "Cadena de texto." al archivo.

7. Utilice el software de FTP para ver estos archivos. Para más información, consulte el tema Cómo ver los archivos almacenados en el dispositivo In-Sight.

Nota:

- Para más información sobre el ajuste de los distintos parámetros, consulte WriteData.
- Si desea enviar los archivos a la tarjeta SD instalada en el dispositivo In-Sight, introduzca sdcard en el campo File Path.
- Si desea enviar los archivos a un servidor FTP, ponga el parámetro Almacenamiento a Servidor FTP e introduzca la dirección del servidor (Servidor), el nombre de usuario y la contraseña en los campos correspondientes.

## Ubicaciones de almacenamiento

La ubicación para guardar depende del dispositivo conectado y de los ajustes de almacenamiento de la función.

Configuración de almacenamiento | Dispositivo conectado | Lugares para salvaguardar
--- | --- | ---
Dispositivo local | Dispositivo In-Sight | Dispositivo In-Sight Tarjeta SD instalada en el dispositivo In-Sight Nota: Debe utilizar un software de FTP, como FileZilla Client, para ver los archivos. Para más información, consulte el tema Cómo ver los archivos almacenados en el dispositivo In-Sight. Si utiliza el almacenamiento de datos en tarjeta SD, asegúrese de tener conectada la tarjeta SD antes de ejecutar la tarea. Si configura el almacenamiento en tarjeta SD sin tener conectada una tarjeta SD, la tarea guardará los archivos en el directorio /sdcard de la unidad flash interna.
PC | PC Nota: Solo se pueden guardar datos en un ordenador mediante un servidor FTP.
Servidor FTP | Cualquier dispositivo | Servidor FTP especificado