# VerifyIDCode

Se utiliza para extraer métricas asociadas con la legibilidad del código y la calidad del marcado de los símbolos leídos inicialmente mediante una función ReadIDMax.

Nota: La función ReadIDMax de referencia debe tener habilitado el parámetro Verificar

## VerifyIDCode Entradas

Parámetro | Descripción
Código ID | Este argumento debe hacer referencia a una celda de la hoja de cálculo que contiene una estructura válida de datos IDMax proporcionada por una función ReadIDMax.
Métricas | Especifica si se utilizan métricas de verificación ISO. Nota: Para los códigos QR, se consideran únicamente la norma ISO 16022: 2000 ampliada y la norma ISO 16022: 2000 tradicional.
0 = Ninguno | No se utilizarán las métricas de verificación ISO/AIM para la verificación de la identificación.
1 = ISO 16022:2000 ampliada Especificación de simbología internacional - Data Matrix | Las métricas de calidad según la norma ISO 16022:2000 ampliada se calculan utilizando métodos avanzados que proporcionan resultados de verificación de ID más sólidos y fiables. Para más información sobre las normas ISO, haga clic aquí.
2 = ISO 16022:2000 tradicional | Las métricas de calidad según la norma ISO 16022:2000 tradicional se calculan aplicando rigurosamente los métodos descritos en la norma ISO 16022:2000 para la verificación de la identificación.
3 = ISO 15415:2004 (por defecto) Especificación de la prueba de calidad de impresión de códigos de barras - símbolos 2D. | Las métricas de calidad según la norma ISO 15415 se calculan siguiendo rigurosamente los requisitos definidos en la norma ISO 15415:2004 para la verificación de la identificación.
4 = Control del proceso DPM según AIM | Las métricas de calidad según la guía de AIM para el control del proceso DPM (marcado directo en la pieza) se calculan siguiendo los requisitos definidos por AIM.
5 = DPM según estándar de conformidad contractual de AIM | Las métricas de calidad de DPM (marcado directo en pieza) según el estándar correspondiente de conformidad contractual de AIM se calculan siguiendo los requisitos definidos por AIM.
6 = Verificación de código postal | Las métricas de calidad del códigos postales calculan siguiendo los requisitos definidos en la Especificación MERLIN (versión de software 2.02 Fecha: 20 de junio de 2002).
Métricas IAQG 9132 | Especifica si se utilizan las métricas de verificación de IAQG AS9132, revisión A (Requisitos de calidad en el marcado de códigos Data Matrix (2D) en piezas), incluido el criterio de «Ovalidad de los puntos», para verificar la calidad de los símbolos Data Matrix. Para más información sobre la norma IAQG, haga clic aquí. Nota: Las métricas de IAQG 9132 no son válidas para la verificación de códigos QR.
ACTIVADO (por defecto) | Se consideran las métricas de verificación IAQG 9132 en la verificación de la identificación.
DESACTIVADO | No se consideran las métricas de verificación IAQG 9132 en la verificación de la identificación.
Métricas de Cognex | Especifica si se utilizan las métricas de verificación suplementarias de Cognex.
ACTIVADO (por defecto) | Se utilizan las métricas de verificación suplementarias de Cognex en la verificación de la identificación.
DESACTIVADO | No se utilizan las métricas de Cognex en la verificación de identificación.
Tamaño de celda mín. | Especifica el tamaño de celda mínimo esperado (0 a 255; por defecto = 0). Un valor 0 utilizará el tamaño de celda de los símbolos actuales. Nota: Se debe haber seleccionado la métrica según ISO 15415: 2004 para poder habilitar este parámetro. Nota: El término celda denota un cuadrado individual que puede ser negro o blanco y que se denomina también como módulo. Por ejemplo, un símbolo de 10 x 10 está formado por 100 celdas, blancas y negras. Una celda es igual a un bit de datos.
Porcentaje de apertura | Especifica el porcentaje (0 a 100; por defecto = 80) a considerar para calcular el tamaño de la apertura sintética a partir del tamaño de celda mínimo. Este valor se utiliza para la evaluación de la métrica de verificación. Se debe haber seleccionado la métrica según ISO 15415 para poder habilitar este parámetro.
Tiempo de espera | Especifica la duración del periodo de tiempo, en milisegundos (0 a 30000), durante el cual la función verificará el símbolo de identificación y tras el cual se detiene la ejecución de la función y emite un #ERR.
Mostrar | Especifica el modo de visualización del gráfico transparente de VerifyIDCode sobre la imagen, cuando la función verifica símbolos Data Matrix o de código QR.
0 = ocultar todo (por defecto) | Se ocultarán todos los gráficos, excepto cuando la celda que contiene la función VerifyIDCode está seleccionada en la hoja de cálculo.
1 = solo gráficos de resultados | Se visualizarán en todo momento los gráficos de resultados (recuadros para Data Matrix y códigos QR).
2 = mostrar todo: entrada, resultados y errores | Se visualizarán en todo momento el gráfico de la región de entrada, los gráficos de resultados (cuadros de Data Matrix y código QR) y los gráficos de diagnóstico del módulo de error (para Data Matrix únicamente). Si se han seleccionado ISO 15415, «Control del proceso DPM según AIM» o «DPM según estándar de conformidad contractual de AIM» y las dos versiones de DPM según AIM, se visualizan gráficamente los errores. Los gráficos representativos dependen del o de los tipos de error encontrados. Un cuadrado de color representa el grado de modulación. El color del cuadrado depende del grado: Ningún cuadrado = 4 Cuadrado azul = 2 o 3 Cuadrado amarillo = 1 Cuadrado rojo = 0 Un rojo representa un error de bit (un bit blanco donde se esperaba uno negro o viceversa).

## VerifyIDCode Salidas

Devuelve | Una estructura de datos IDVerify que contiene las métricas de verificación del símbolo, o #ERR si alguno de los parámetros de entrada no es válido.
Resultados | Cuando se crea inicialmente la función, se inserta también en la hoja de cálculo una tabla de resultados por medio de la función IDVerify Vision Data Access functions, dependiendo la tabla de la métrica de verificación seleccionada. Si no se ha podido verificar el símbolo, la función insertará #ERR.