# Gestionar In-Sighttareas

Una vez establecida la conexión con un dispositivo mediante el In-Sight, puede iniciar una nueva tarea o abrir una tarea ya existente y guardarla posteriormente con el mismo nombre u otro nuevo:

Para iniciar una nueva tarea:

1. Asegúrese de que el In-Sight sistema de visión no está en línea.
2. Haga clic sobre el icono de Nueva tarea situado en la esquina superior izquierda de la barra de herramientas o haga clic sobre File > New Job (Archivo > Nueva Tarea) en el menú o pulse CTRL+N para abrir el diálogo de Nueva Tarea.
3. En el cuadro de diálogo Nueva tarea, haga clic sobre Sí para borrar todos los datos de la tarea actual. Si desea guardar los datos del trabajo actual, haga clic sobre No en el cuadro de diálogo, pulse CTRL+S y complete el proceso de guardado antes de iniciar una nueva tarea.

Nota: El nombre de la nueva tarea no aparecerá en el campo Current Job: (Tarea actual) del cuadro de grupo Información del sensor mientras no haya dado un nombre y guardado la tarea.
Para abrir una tarea ya existente:

1. Asegúrese de que el In-Sight sistema de visión no está en línea.
2. Haga clic sobre el icono de Abrir Tarea situado en la esquina superior izquierda de la barra de herramientas o haga clic sobre File > Open Job (Archivo > Abrir Tarea) en el menú o presione CTRL+O para abrir el cuadro de diálogo Open (Abrir).
3. En el cuadro de diálogo Open (Abrir), navegue hasta el archivo de la tarea.
4. Haga doble clic sobre la tarea o seleccione el archivo y haga clic sobre Abrir.
5. Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir tarea. En el cuadro de diálogo Abrir tarea, haga clic sobre Sí para borrar todos los datos del trabajo actual. Si desea guardar los datos, haga clic sobre No en el cuadro de diálogo, pulse CTRL+S y complete el proceso de guardado antes de abrir otra tarea.

Puede ver el nombre de la tarea que ha abierto en el campo Current Job (Tarea actual).

Para guardar una nueva tarea:

1. Utilice uno cualquiera de los siguientes métodos para abrir el cuadro de diálogo Guardar como:
   - Hacer clic sobre el icono de Guardar situado en la esquina superior izquierda de la barra de herramientas;
   - hacer clic sobre Archivo > Guardar tarea en el menú;
   - hacer clic sobre Archivo > Guardar tarea como en el menú;
   - presionar CTRL+S;
   - o pulsar la tecla F12.
2. En el cuadro de diálogo, navegue hasta la ubicación en la que desea guardar la tarea.
3. Asigne un nombre a la tarea.
4. Haga clic en la opción Guardar del cuadro de diálogo.

Para guardar una tarea ya existente:

Si desea guardar la tarea actual con el mismo nombre:

- Hacer clic sobre el icono de Guardar situado en la esquina superior izquierda de la barra de herramientas;
- hacer clic sobre Archivo > Guardar tarea en el menú;
- o pulse CTRL+S.

Si desea guardar la tarea actual con un nuevo nombre:

- hacer clic sobre Archivo > Guardar tarea como en el menú;
- o pulse la tecla F12.

Al guardar una tarea sólo se guardan los ajustes de herramienta y la información específica de dicha tarea. El In-Sight no ofrece la función de guardado automático, por lo que se perderá cualquier nuevo cambio no guardado si se desconecta la alimentación del sistema de visión In-Sight.

Si no se ha guardado previamente una tarea, la función Save (Guardar) opera igual que la función Save As (Guardar como), es decir, abrirá el cuadro de diálogo Guardar como.