# GetTemperature

La función GetTemperature da la temperatura, en grados Celsius, del componente seleccionado del sistema de visión In-Sight serie D900 cuando se produce el evento especificado. Se puede utilizar esta función para asegurar que la temperatura de la caja del sistema de visión no supere la temperatura especificada, temperatura que debe estar comprendida entre 0°C y 65°C (entre 32°F y 149°F).

El siguiente ejemplo muestra cómo hay que configurar la hoja de cálculo y la PáginaWeb para que se visualice la temperatura de la caja del sistema de visión en la HMI web.

1. Configure la hoja de cálculo de la siguiente manera:
   - Button
     - Nombre: Temperatura
   - GetTemperature
     - Evento: Hace referencia a la celda que contiene la función de botón.
     - Componente: Caja
2. Publicar las celdas de Button y GetTemperature.

3. Vaya a su WebPage, busque las etiquetas en la ventana de etiquetas, arrástrelas y suéltelas en la PáginaWeb.

4. Ponga el sistema de visión En línea.
5. Abra la HMI web en el navegador.
6. Haga clic sobre el botón Temperatura. Podrá ver indicada la temperatura de la caja del sistema de visión In-Sight.

## GetTemperature Entradas

Parámetro | Descripción
--- | ---
Evento | Especifica el evento que hace que se indique la temperatura del sistema de visión. Este parámetro debe ser una referencia para cualquier evento con una marca de fecha y hora, por ejemplo, uno de los siguientes: Una celda que contiene una función Event. Una celda que contiene una función Button.
Componente | Especifica el componente del cual se indicará la temperatura. Por el momento, este parámetro sólo admite la opción «Caja».
0 | Caja | Da la temperatura de la caja del sistema de visión.

## GetTemperature Salidas

Nota: Cuando se agrega inicialmente la función GetTemperature a la hoja de cálculo, da el valor 0. Este valor se actualizará a la que se produzca el evento especificado en el parámetro Evento.

Devuelve | Da la temperatura, en grados Celsius, del componente seleccionado del sistema de visión In-Sight D900.