Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo puedo configurar la indicación de fuera de rango?

Marque la opción Activar indicación de fuera de rango en la pestaña Salidas. Si la distancia detecta que el objetivo actual está fuera de los límites preestablecidos (150 mm y 1000 mm para las distancias mínima y máxima de forma predeterminada), el indicador derecho establece una indicación visual para indicar que el objetivo está fuera del rango deseado. Use esta opción en el modo Presentación.

Note: DM370,DM470