전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 나에게 가장 잘 맞는 초점 설정은 무엇입니까?

응용 프로그램의 판독 범위가 일정하다면 초점 범위를 고정값으로 설정합니다. 이렇게 하면 가장 빠른 성능을 얻게 됩니다.

응용 프로그램의 코드 유형과 크기가 광범위하다면 다양한 판독 설정을 사용하고 초점 범위를 더 넓은 피사계 심도로 설정합니다.

초점 거리는 리더기 전면 커버가 아니라 렌즈를 기준으로 측정한다는 점에 주의하십시오.

Note: DM8020,DM8050,DM8070,DM8600,MX-1500