전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 데이터 매트릭스 속성: DataMan X 모델 판독기에만 해당

프로세스 제어 메트릭

데이터 매트릭스 속성 창에서 프로세스 제어 메트릭 중 하나를 사용하도록 설정한 후 표준 서식 창의 메트릭 탭에서 이를 사용할 수 있습니다.

또한 스크립트를 통해서도 메트릭에 액세스할 수 있습니다. 프로세스 제어 메트릭을 사용하도록 설정하지 않은 경우에는 -1이 반환됩니다.

프로세스 제어 메트릭은 -1 또는 NA(해당 없음)입니다

기호의 인쇄 또는 이미지 품질이 매우 나빠 프로세스 제어 메트릭을 참조 디코딩 알고리즘으로 측정할 수 없는 경우, 보고된 메트릭이 -1 또는 NA(해당 없음)으로 나타납니다. 이미지 필터링 기능 등을 사용하여 인쇄 또는 이미지 품질을 향상시키십시오.

Note: DM050,DM060,DM070,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503