Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Assistente de exposição

O Assistente de exposição é muito semelhante ao Assistente de intervalo. Você pode selecionar as mesmas três maneiras para seus cálculos: tamanho do campo de visão, distância até o código e tamanho do elemento de código.

Clique em Campo de visão para calcular o tempo de exposição máximo recomendado, medindo o campo de visão físico e inserindo a velocidade linear máxima. Você pode habilitar o Modo de teste para ler seu código menor.

Clique em Lente / Distância até o código se você desejar inserir a distância do código a partir da lente. Insira a distância focal a partir da caixa suspensa e selecione a direção na qual o código está se deslocando. Você também precisa inserir aqui a velocidade linear máxima.

Clique em Tamanho do elemento de código para calcular com o tamanho do elemento de código mais restrito. Habilitar o Modo de teste para ler seu código. Você também precisa inserir a direção na qual seu código está se deslocando e a velocidade linear máxima.

No lado inferior do Assistente, você pode obter o tempo de exposição atual e o recomendado.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500