界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 高频灯框中的“始终打开”启用选项用来做什么？

如果内部照明关闭而启用 “高频灯”，并且如果长时间内没有产生触发，在关闭“高频灯 (HFL)”后可以在此处设置超时。超时以秒为单位指定。将超时值设为 0 可关闭超时处理程序且灯始终保持打开。更改操作模式或打开实时图像视图将关闭 HFL。

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503