界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何使用聚焦范围设置？

可以使用聚焦范围选项手动更改设备的聚焦距离，方式是使用滑块或滑块两端的'+'和'-'按钮，或键入值。可以以毫米或屈光度的形式提供聚焦范围。提供其中一个值时，设置工具会自动计算另一个值以匹配已更改的值。

滑块的橙色区域表示 extended range（超过 500 毫米），此区域只能使用屈光度。当设置位于此区域内时，毫米值将被禁用（值再次超出扩展范围后会重新启用）。

请注意，按'+'按钮时屈光度降低，按'-'按钮时屈光度增加。

请注意，焦距是从镜头开始测量而不是从读码器的前盖开始测量。

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1500