界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# DataMan 8000 基站：如何重设基站的 USB 连接？

如果在基站和 PC 之间建立或维护 USB 连接有困难，请根据以下步骤重设 USB 连接：

1. 断开基站的 USB 电缆和电源线。

2. 重新连接基站的 USB 电缆和电源线。

3. 将读码器放入基站。

4. 从基站中移除读码器并扫描 USB-COM/RS_232 配置代码。

Note: default, DM475V,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,DM8000Base