## 4-Klassen-Klassifizierung trainieren

Diese Anwendung sortiert Ihre Teile in zwei, drei oder vier Klassen. Sie können diese Klassen während des Trainings jederzeit anpassen. Sie können eine Klasse auch als „Nicht bestanden” festlegen. Mit dieser Option können Sie eine Klasse für Nicht-Gute-Teile (NG) erstellen.

Während Sie Bilder kennzeichnen, trainieren Sie die vision sensor, die Klassen zu erkennen. Sobald Sie genügend Bilder klassifiziert haben, beginnt das vision sensor, eine Kennzeichnung für neue Teile vorzuschlagen. Der Zuverlässigkeitsanzeiger informiert darüber, wie sicher der vision sensor die vorgeschlagene Kennzeichnung einschätzt.

So trainieren Sie die Anwendung:

1. Planen Sie, welche Klassen Sie benötigen.

2. Klicken Sie auf Klassen bearbeiten, um einen der folgenden Schritte auszuführen:

   - Klassen hinzufügen.

   - Die Farbe der Kennzeichnungsschaltflächen ändern.

   - Klassen umbenennen.

   - Wählen Sie Auf „Nicht bestanden” setzen für eine der Klassen.
     Das vision sensor setzt die Teile innerhalb einer Klasse automatisch auf „Nicht bestanden”, wenn diese auf „Nicht bestanden” eingestellt ist.

3. Kennzeichnen Sie mindestens zwei Teile für jede Klasse.

   An dieser Stelle beginnt das vision sensor, eine Kennzeichnung für neue Teile vorzuschlagen. Der Zuverlässigkeitsanzeiger informiert darüber, wie sicher der vision sensor die vorgeschlagene Kennzeichnung einschätzt.

   The bars under the labeling buttons represent the confidence the vision sensor has in correctly labeling the images. The confidence tends to improve as you label more parts. The vision sensor is well-trained once the confidence indicator can suggest labels with two or three bars.

4. Kennzeichnen Sie mehr Teile, um die Zuverlässigkeit der vision sensor zu steigern.

5. Fahren Sie fort, bis Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind.

6. Klicken Sie auf Weiter.

So erhalten Sie die besten Ergebnisse:

- Kennzeichnen Sie eine Reihe von Teilen in verschiedenen Klassen.

- Vergewissern Sie sich, dass der vision sensor Kennzeichnungen für neue Teile korrekt vorschlägt.

Weitere Funktionen finden Sie hier:

- Klicken Sie auf {{key:smartSensor.image.view}}, um den Inspektionsbereich zu fokussieren.

- Klicken Sie auf {{key:smartSensor.image.text}}, um die Kennzeichnung der Klasse im Live-Feed-Bereich anzuzeigen.

- Klicken Sie auf Klassifizierung aufheben, um das Training zurückzusetzen.