## Inspektionsbereich festlegen

Der Inspektionsbereich (ROI) ist der Bereich des Bilds, in dem die Anwendung das Objekt inspiziert. Legen Sie den Inspektionsbereich fest, indem Sie das Rechteck so verschieben und in der Größe verändern, dass es in den Bereich passt, den Sie inspizieren möchten.

Das Bild kann nicht inspiziert werden, wenn ein Teil des Inspektionsbereichs aus dem Betrachtungsfeld verschoben wird.

Wenn die Position des Teils nicht stabil ist, aktivieren Sie die Vorrichtung, indem Sie auf die Umschaltfläche {{key:smartSensor.setupROI.turnOnFixturing}} klicken.

## Eine Vorrichtung einrichten

Eine Vorrichtung verknüpft den Inspektionsbereich fest mit einem Merkmal auf Ihrem Objekt. Die Vorrichtung liefert genaue Messwerte bei sich ändernden Objektpositionen.

Legen Sie den Vorrichtungsbereich fest, indem Sie das Rechteck so verschieben und in der Größe verändern, dass es in den Bereich passt, den Sie für die Verknüpfung Ihres Inspektionsbereichs verwenden möchten.

Für die besten Ergebnisse:

- Verwenden Sie asymmetrische und unterschiedliche Formen als Vorrichtungen.

- Verwenden Sie keine reflektierenden Teile als Vorrichtungen.

- Verwenden Sie die Vorrichtung nicht, wenn Sie das gesamte Bild inspizieren müssen.

Um die Vorrichtung zu testen, klicken Sie auf {{key:smartSensor.setupROI.trainFixture}} und verschieben Sie das Vorrichtungsteil. Nach dem Training ändert sich der Vorrichtungsbereich von einem Rechteck in ein Fadenkreuz.

Um die Vorrichtung anzupassen, klicken Sie zuerst auf {{key:smartSensor.setupROI.untrainFixture}} und ändern Sie dann den Vorrichtungsbereich.

Hinweis: Sie können das Training der Vorrichtung nicht aufheben, nachdem die Anwendung trainiert wurde. Für den Fall, dass Sie bereits Bilder gekennzeichnet haben, heben Sie zuerst das Training der Anwendung und dann der Vorrichtung auf.