# Resultados de inspección

Resultados de inspección
Offset (bytes) | Campo | Tipo de datos
--- | --- | ---
0x00 | Payload Version 1 | uint8
0x01 | Application | uint8
0x02 | Program | uint8
0x03 | Inspection Status Code | uint8
0x04 | Identified Class Enumeration | uint8
0x05 | Identified Class Confidence | uint8
0x06 | Class Name (ASCII) | String
0x93

Application - 1 byte
1 | Detector de anomalías
2 | 2-Clasificador de categorías
3 | Clasificador de 4 clases

Inspection Status Code - 1 byte
0 | Inspección válida
1 | Sensor sin entrenar
2 | No se ha encontrado ningún elemento posicionador
3 | RDI fuera de imagen
4...255 | Reserved

Identified Class Enumeration - 1 byte
Detector de anomalías | 2-Clasificador de categorías | Clasificador de 4 clases
0 | Reserved | 0 | Unclassified | 0 | Unclassified
1 | OK | 1 | OK | 1 | Class 1
2 | NG | 2 | NG | 2 | Class 2
4...254 | Reserved | 4...254 | Reserved | 3 | Class 3
255 | Error | 255 | Error | 4 | Class 4
|  |  |  | 5...254 | Reserved
|  |  |  | 255 | Error

Nota: En el caso del clasificador en 4 clases, las clases 1 a 4 corresponden al orden de las clases enumeradas en la interfaz de usuario. Si cambia el nombre de alguna clase, se agrega o elimina una clase, los nombres de las clases ya no corresponderán a la enumeración de clases identificadas. Por ejemplo, si agrega dos nuevas clases y luego elimina Class 1, la interfaz de usuario mostrará Class 2, Class 3 y Class 4, pero la enumeración resultante de las clases identificadas será 1 para Class 2, 2 para Class 3 y 3 para Class 4.