# Introducción

El In-Sight SnAPP es un sensor de visión inteligente que ofrece las siguientes aplicaciones:

- Detector de anomalías

  Esta aplicación detecta defectos, residuos u otras imperfecciones. Escoja el detector de anomalías cuando tenga defectos desconocidos o imprevistos.

- 2-Clasificador de categorías

  Esta aplicación clasifica las piezas en las clases OK o NG (no aceptable).

- Clasificador de 4 clases

  Esta aplicación clasifica las piezas en dos, tres o cuatro clases. Puede personalizar estas clases en cualquier momento durante el entrenamiento. Además, puede establecer una clase para fallos. Con esta opción puede crear una clase para piezas no correctas (NG; No Good).

Para empezar, seleccione la aplicación que mejor se adapte a sus necesidades. Una vez dentro de la aplicación, puede optar por abrir un programa existente o crear uno nuevo. Para más información, véase Gestión de aplicaciones y Gestión de programas.

En la página de inicio (home), puede gestionar la configuración de las comunicaciones, la configuración de la red y los programas. Haga clic sobre Proceda para empezar a configurar la aplicación y pasar a los pasos siguientes.

Ayuda e identificación del sensor

- Haga clic sobre el icono de Ayuda para obtener más información sobre el paso en el que se encuentra.

- Haga clic sobre el botón Identify Sensor para identificar su sistema de visión.

  Tras el clic sobre Identify Sensor se enciende el LED del sistema de visión y empieza a parpadear en azul. El LED parpadea hasta que haga clic sobre Stop Identifying para detener la identificación.