## Entrenar el clasificador de 4 clases

Esta aplicación clasifica las piezas en dos, tres o cuatro clases. Puede personalizar estas clases en cualquier momento durante el entrenamiento. Además, puede establecer una clase para fallos. Con esta opción puede crear una clase para piezas no correctas (NG; No Good).

Al etiquetar distintas imágenes, usted entrena el vision sensor para que reconozca las clases. Una vez haya clasificado suficientes imágenes, el vision sensor empezará a sugerir una etiqueta para cada pieza nueva que se le presente. El Confidence Indicator (indicador de fiabilidad) muestra el nivel de confianza con el que el vision sensor sugiere la etiqueta.

Para entrenar la aplicación:

1. Determine las clases que necesita.

2. Haga clic sobre Edit Classes para realizar alguna de las siguientes operaciones:

   - Agregar clases.

   - Cambiar el color de los botones de etiquetado.

   - Cambiar el nombre de las clases.

   - Seleccione Set to Fail (establecer para fallos) para una de las clases definidas.
     El vision sensor descarta automáticamente las piezas en la clase configurada para fallos.

3. Etiquete como mínimo dos piezas para cada clase.

   A partir de entonces, el sistema de visión empieza a sugerir una etiqueta para cada nueva pieza. El Confidence Indicator (indicador de fiabilidad) muestra el nivel de confianza con el que el sistema de visión sugiere la etiqueta.

   The bars under the labeling buttons represent the confidence the sistema de visión has in correctly labeling the images. The confidence tends to improve as you label more parts. The sistema de visión is well-trained once the confidence indicator can suggest labels with two or three bars.

4. Etiquete más piezas para mejorar el nivel de confianza del sistema de visión.

5. Siga hasta que esté satisfecho con los resultados.

6. Haga clic sobre Proceed (continuar).

Para obtener los mejores resultados:

- Etiquete un conjunto diverso de piezas clasificándolas en distintas clases.

- Compruebe que el vision sensor sugiere correctamente la etiqueta que corresponde a las nuevas piezas.

Otras funciones que puede encontrar aquí:

- Haga clic sobre {{key:smartSensor.image.view}} para centrar la visión en la región de interés.

- Haga clic sobre {{key:smartSensor.image.text}} para que se muestre la etiqueta de clase en el panel de transmisión en directo.

- Haga clic sobre Untrain Classifier para anular el entrenamiento.