## Establecer la región de interés

La región de interés (RDI) es el área de la imagen en la que la aplicación inspecciona el objeto. Para establecer la región de interés, desplace convenientemente el rectángulo y cambie su tamaño para que se ajuste al área que desea inspeccionar.

No se podrá inspeccionar la imagen si alguna parte de la RDI queda fuera del campo de visión.

Si la ubicación de la pieza no es estable, habilite el anclaje activando el conmutador {{key:smartSensor.setupROI.turnOnFixturing}}.

## Configurar un elemento posicionador

Un elemento posicionador ancla la RDI a una determinada característica del objeto. Este anclaje permite obtener lecturas precisas aunque cambie la posición del objeto.

Para establecer la Región de posicionamiento (Fixture Region), desplace convenientemente el rectángulo y cambie su tamaño para que se ajuste al área que desea utilizar para anclar la RDI.

Para obtener los mejores resultados:

- Utilice formas asimétricas y diferenciadas como elementos posicionadores.

- No utilice partes reflectantes como elementos posicionadores.

- No utilice elementos posicionadores si necesita inspeccionar toda la imagen.

Para comprobar la anclaje configurado, haga clic sobre {{key:smartSensor.setupROI.trainFixture}} y desplace la pieza asociada a un elemento posicionador. Una vez realizado el entrenamiento, la región de posicionamiento se visualiza mediante un conjunto de crucecitas en lugar del contorno de un rectángulo.

Para ajustar un elemento posicionador, haga primero clic sobre {{key:smartSensor.setupROI.untrainFixture}} y modifique seguidamente la región de posicionamiento.

Nota: No se puede desentrenar un elemento posicionador cuando ya se ha entrenado la aplicación. Si ya se han etiquetado imágenes, desentrene primero la aplicación y, a continuación, desentrene el elemento posicionador.