# Définir la région d’intérêt

L’étape Définir la ROI de l’application vous permet de définir la région d’intérêt (ROI) que l’application doit inspecter à chaque acquisition. Vous pouvez également activer le repérage et définir une région de repère distincte. Une fois qu’un repère est appris, l’appareil le recherche et ajuste automatiquement votre ROI par rapport à la position du repère.

La région d’intérêt (ROI) est la zone de l’image où l’application inspecte l’objet. Définissez la région d’intérêt en déplaçant, redimensionnant et faisant pivoter le rectangle de couleur cyan sur l’image pour l’ajuster à la zone que vous devez inspecter.

Si vous définissez la ROI sans repère, la ROI inspecte toujours la même zone sur chaque image acquise.

Pour déplacer la ROI, cliquez et faites glisser le curseur n’importe où à l’intérieur du rectangle de couleur cyan. Pour redimensionner la ROI, cliquez et faites glisser les poignées situées à chaque coin du rectangle de couleur cyan. Pour faire pivoter la ROI, cliquez et faites glisser la poignée de rotation située sur un côté du rectangle de couleur cyan.

Remarque : Si l’emplacement de la pièce n’est pas stable, activez le repérage en actionnant le commutateur Repérage. Le repérage peut permettre au périphérique de continuer à rechercher la pièce.

## Configurer un repère

Un repère permet d’ancrer la ROI à une caractéristique de votre objet. Le repérage peut vous donner des valeurs plus précises lorsque la position des objets change.

Lorsque votre région de repère est apprise, la ROI devient relative à l’emplacement du repère sur chaque image acquise. Lorsque vous configurez le repère, vous entraînez l’application à reconnaître la forme ou le motif particulier dans la région du repère, et à placer la ROI en fonction de l’emplacement du motif dans chaque acquisition.

Lorsque vous activez le repérage, un rectangle de couleur magenta apparaît sur l’image. Définissez la région du repère en déplaçant, en redimensionnant et en faisant pivoter le rectangle de couleur magenta pour l’adapter à la surface que vous souhaitez utiliser pour ancrer votre ROI.

Remarque : L’application ne peut pas inspecter l’image si une partie de la ROI est déplacée hors du champ de vision. Ce cas ne peut se produire qu’avec un repère appris, sinon vous ne pouvez pas déplacer la ROI hors du champ de vision manuellement.

Pour déplacer la région du repère, cliquez sur celle-ci et faites-la glisser n’importe où à l’intérieur du rectangle magenta. Pour redimensionner la région du repère, cliquez et faites glisser les poignées placées dans chaque coin du rectangle magenta. Pour faire pivoter la région du repère, cliquez et faites glisser la poignée de rotation située sur un côté du rectangle magenta.

Pour des résultats optimaux :

- Utilisez des formes asymétriques et distinctes comme repère.

- N’utilisez pas de pièces réfléchissantes comme repère.

- N’utilisez pas le repérage lorsque vous devez inspecter l’ensemble de l’image.

Remarque : Si le repère sort de la vue, l’application ne peut pas inspecter l’image.

Lorsque vous avez terminé d’ajuster la région du repère, cliquez sur Apprendre le repère pour entraîner le repère. Après l’apprentissage, la région du repère passe d’un rectangle à un ensemble de réticules.

Pour tester votre repère, déplacez la pièce repérée. Si le repère fonctionne correctement, vous pouvez passer à l’étape suivante de l’application.

Pour modifier ou ajuster votre repère, cliquez d’abord sur Désapprendre le repère et modifiez la région du repère. Cliquez ensuite sur Apprendre repère pour entraîner une nouvelle fois votre repère.

Remarque : Vous ne pouvez pas annuler l’apprentissage du repère une fois le processus d’apprentissage de l’application terminé. Si vous avez déjà étiqueté les images, annulez l’apprentissage de votre application, puis du repère.

Sous Tolérance de repérage, vous pouvez définir si l’application donne la priorité à la minimisation des faux positifs ou se concentre sur la lecture de toutes les correspondances valides possibles. Vous avez le choix entre les options suivantes :

- Modérée : Tolérance moyenne pour les variations par rapport au repère appris. Probabilité moyenne de faux positifs et d’absence de correspondances valides.

- Stricte : Tolérance plus faible pour les variations par rapport au repère appris. Probabilités plus faible de faux positifs et plus élevée d’absence de correspondances valides.

- Permissive : Tolérance plus élevée pour les variations par rapport au repère appris. Probabilités plus élevée de faux positifs et plus faible d’absence de correspondances valides.

Lorsque vous êtes satisfait de la ROI et du repère, cliquez sur Continuer.