# Prise en main

Le In-Sight SnAPP est un capteur de vision intelligent qui propose les applications suivantes :

- Détecteur d’anomalies

  Cette application reconnaît les défauts, les débris ou les objets autrement défectueux. Choisissez le détecteur d’anomalies lorsque vous rencontrez des défauts inconnus ou imprévus.

- Classificateur de catégorie-2

  Cette application classe vos pièces dans les catégories « OK » ou « Erronées » (NG).

- Classificateur de catégorie-4

  Cette application trie vos pièces en deux, trois ou quatre classes. Vous pouvez personnaliser ces classes à tout moment pendant l’apprentissage. Vous pouvez également définir une classe pour les échecs. Avec cette option, vous pouvez créer une classe destinée aux pièces non conformes (Not Good ou NG).

Pour commencer, choisissez l’application qui répond le mieux à vos besoins. Dans l’application, vous pouvez choisir d’ouvrir un programme existant ou d’en créer un nouveau. Pour plus d’informations, consultez Gestion des applications et Gestion des programmes.

Sur la page d’accueil, vous pouvez gérer les paramètres de communication, les paramètres réseau et vos programmes. Cliquez sur Continuer pour commencer la configuration de votre application et passer aux étapes suivantes.

Aide et identification

- Cliquez sur l’icône d’aide pour obtenir de plus amples informations sur l’étape en cours.

- Cliquez sur le bouton Identifier pour identifier votre vision sensor.

  Une fois que vous avez cliqué sur Identifier, la LED du vision sensor clignote en bleu. Les LED clignotent jusqu’à ce que vous cliquiez sur Arrêter l’identification.