# はじめに

In-Sight SnAPP は、次のアプリケーションを提供するスマートビジョンセンサです。

- 異常検出ツール

  このアプリケーションは、欠陥、破片、またはその他の欠陥のあるオブジェクトを認識します。不明な欠陥または予想外の欠陥がある場合は、異常検出ツールを選択します。

- 2 クラス分類ツール

  このアプリケーションは、部品を OK または不合格 (NG) クラスに分類します。

- 4 クラス分類ツール

  このアプリは、部品を 2 個、3 個、または 4 個のクラスにソートします。これらのクラスは、登録中いつでもカスタマイズすることができます。また、クラスを不合格に設定することもできます。このオプションを使用して、不合格 (NG) 部品のクラスを作成できます。

まず、ニーズに最適なアプリケーションを選択します。アプリケーション内で、既存のプログラムを開くか、新しいプログラムを作成するかを選択できます。詳細については、「アプリケーション管理」および「プログラム管理」を参照してください。

[ホーム] 画面では、通信設定、ネットワーク設定、プログラムを管理できます。[続行] をクリックして、アプリケーションの設定を開始し、後続のステップに進みます。

[ヘルプ] および [センサの識別]

- [ヘルプ] アイコンをクリックすると、現在のステップの詳細が表示されます。

- [センサの識別] ボタンをクリックして vision sensor を識別します。

  [センサの識別] をクリックすると、LED が点灯し、vision sensor が青く点滅し始めます。LED は、[識別の停止] をクリックするまで点滅し続けます。