# 登録

[登録] ステップ、つまり [登録] ブラウザタブはアプリケーションごとに異なります。ただし、すべてのアプリケーションにとって、登録とは単に、信頼性のあるプログラムを実行する方法を学習するまで、vision sensor に部品を表示することを意味します。

基本的な登録手順は次のようになります。

1. 各クラスの少なくとも 2 つの部品にラベルを付けます。

   この時点で、vision sensor が新しい部品のラベルの提案を開始します。信頼性インジケータは、vision sensor が提案したラベルの信頼性を示します。

2. より多くの部品にラベルを付けて、vision sensor の信頼性を向上させます。

3. 満足のいく結果が得られるまで続行します。

4. [続行] をクリックします。

ブラウザのラベル付けボタンの下に表示されるガイダンステキストを頼りに、適切に動作しているかを確認します。続行する準備ができたら、または別のことを試す必要がある場合、ガイダンステキストが表示されます。

## ラベル付けと信頼性

ラベル付けボタンの下のバーは、画像に正しくラベル付けする際の vision sensor の信頼性を表します。より多くの部品にラベルを付けるほど、信頼性は向上する傾向があります。信頼性インジケータが 2 つまたは 3 つのバーでラベルを示している場合は、vision sensor が十分に登録されていることを表します。

異常検出ツールのラベル付けと信頼性

分類ツールのラベル付けと信頼性

## [登録] タブのその他の機能

- 対象領域に焦点を当てるには、[表示] をクリックします。

- 異常検出ツールで、[ヒートマップ] をクリックして vision sensor で異常とみなされる領域を強調します。

- 分類ツールで、ライブフィードにクラスのラベルを表示するには、[テキスト] をクリックします。

- 登録をリセットするには、[分類ツールの登録解除] または [異常検出ツールの登録解除] をクリックします。