# 산업용 통신

## 지원되는 산업용 프로토콜

In-Sight SnAPP은 산업용 통신 프로토콜(공장 현장 프로토콜 및 산업용 이더넷 프로토콜이라고도 함)을 지원합니다. 이러한 프로토콜을 사용하면 호환되는 PLC와 산업용 이더넷 네트워크를 통해 통신하는 응용 프로그램을 만들 수 있습니다.

vision sensor는 다음 프로토콜을 지원합니다.

- EtherNet/IP(Rockwell PLC):
- PROFINET(Siemens PLC):
- SLMP(Mitsubishi PLC 및 MC)

참고: vision sensor에서는 하나의 프로토콜만 활성화될 수 있습니다.

## 관련 정보

이들 프로토콜은 동일한 신호를 공유하지만 프로토콜에 다르게 매핑됩니다. 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오.

- 산업용 통신 신호
- Ethernet/IP 입력 및 출력 어셈블리 개체
- PROFINET IO 모듈 참조표
- SLMP 제어 및 데이터 블록

특정 프로토콜을 통한 통신 구성에 대한 자세한 내용 또는 산업용 통신과 관련된 추가 사항은 다음 페이지를 참조하십시오.