# 시작하기

In-Sight SnAPP은 다음 앱을 제공하는 스마트 비전 센서입니다.

- 이상 감지기

  이 앱은 결함, 이물질 등의 결함이 있는 개체를 인식합니다. 알 수 없거나 예상하지 못한 결함이 있는 경우 이상 감지기를 선택하십시오.

- 2 클래스 분류기

  이 앱은 부품을 정상(OK) 또는 불량(NG)으로 정렬합니다.

- 4 클래스 분류기

  이 응용 프로그램은 부품을 2, 3, 4개의 클래스로 정렬합니다. 이러한 클래스는 트레이닝 중 언제든지 사용자 지정할 수 있습니다. 클래스를 불합격으로 설정할 수도 있습니다. 이 옵션을 이용해 불량(NG) 부품 클래스를 생성할 수 있습니다.

시작하려면 필요에 가장 적합한 앱을 선택하십시오. 앱 내에서 기존 프로그램을 열지 새 프로그램을 만들지 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 앱 관리 및 프로그램 관리를 참조하십시오.

홈 페이지에서는 통신 설정, 네트워크 설정과 프로그램을 관리할 수 있습니다. 계속을 클릭하여 응용 프로그램 설정을 시작하고 다음 단계로 이동합니다.

도움말 및 센서 식별

- 현재 진행 중인 단계에 대한 자세한 내용을 보려면 도움말 아이콘을 클릭합니다.

- 센서 식별 버튼을 클릭하여 vision sensor를 식별합니다.

  센서 식별을 클릭하면, vision sensor의 LED가 파란색으로 깜박이기 시작합니다. LED는 식별 중지를 클릭할 때까지 계속 깜빡입니다.