# 트레이닝

트레이닝 단계와 이에 따른 트레이닝 브라우저 탭은 앱에 따라 다소 차이가 있습니다. 그러나 모든 앱에서 트레이닝이란 단순히 vision sensor가 자신 있게 프로그램을 수행하는 방법을 학습할 때까지 비전 센서에 부품을 보여주는 과정을 말합니다.

기본 트레이닝 절차는 다음과 같습니다.

1. 클래스마다 2개 이상의 부품에 레이블을 지정합니다.

   이 시점에서 vision sensor는 새 부품의 레이블을 제안하기 시작합니다. 신뢰도 지표는 제안된 레이블에 대해 vision sensor가 얼마나 확신하는지를 표시합니다.

2. 레이블을 지정하는 부품의 수를 늘려 vision sensor의 신뢰도를 높입니다.

3. 결과가 만족스러울 때까지 계속합니다.

4. 계속을 클릭합니다.

브라우저의 레이블 버튼 아래에 표시되는 안내 텍스트에 따라 제대로 작동하고 있는지 확인하십시오. 계속 진행할 준비가 되었거나 다른 시도가 필요하면 이를 알리는 텍스트가 표시됩니다.

## 레이블 지정 및 신뢰도

레이블 지정 버튼 아래의 막대는 vision sensor가 이미지에 올바르게 레이블을 지정한 데 대해 갖는 신뢰도를 나타냅니다. 레이블을 지정하는 부품이 많을수록 신뢰도가 높아지는 경향이 있습니다. 신뢰도 표시기가 2개 또는 3개의 막대로 레이블을 제안할 수 있다면 vision sensor 트레이닝이 잘 된 것입니다.

이상 감지기의 레이블 지정 및 신뢰도

분류기의 레이블 지정 및 신뢰도

## 트레이닝 탭의 추가 기능

- 보기를 클릭하면 관심 영역에 초점을 맞춰집니다.

- 이상 감지기의 경우 히트 맵을 클릭하면 vision sensor가 이상으로 간주하는 영역이 강조 표시됩니다.

- 분류기의 경우, 텍스트를 클릭하면 라이브 피드 창에 클래스 레이블이 표시됩니다.

- 분류기 트레이닝 해제 또는 이상 감지기 트레이닝 해제를 클릭하면 트레이닝이 재설정됩니다.