# 训练

每个应用程序的“训练”步骤以及“训练浏览器”选项卡都略有不同。然而，对于所有应用程序，训练仅仅意味着向 vision sensor 显示零件，直到它学会如何自信地执行程序。

基本训练过程如下缩水：

1. 为每个类标注至少两个零件。

   此时，vision sensor开始为新零件建议标签。信心指数显示vision sensor对关于建议标签的信心程度。

2. 标注更多零件以提高vision sensor的信心。

3. 继续到您对结果满意为止。

4. 单击继续。

依靠浏览器中标注按钮下方显示的指导文本来了解您的表现。指导文本会告诉您何时准备好继续，或者何时需要尝试不同的东西。

## 标注和置信度

标签按钮下方的条形代表 vision sensor 正确标记图像的置信度。在您标记更多零件时，置信度往往会提高。如果置信度指示器可以建议的标签有两个或三个条形，则表示 vision sensor 受过良好训练。

异常检测器的标注和置信度

分类器的标注和置信度

## “训练”选项卡的附加功能

- 单击查看以专注于感兴趣的区域。

- 对于异常检测器，请单击热力图突出显示 vision sensor 视为异常的区域。

- 对于分类器，单击文本在实时馈送窗格上显示类的标签。

- 单击未训练分类器或者未训练异常检测器重置训练。