# PROFINET 模块引用表

模块 | ID | 字节 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
采集控制 | 0x101 | 0 |  |  |  | 触发器 |
采集状态 | 0x201 | 0 | 联机 |  | Acquisition Error |  | Trigger Acknowledge | 触发器就绪
1 |
2..3 | 采集 ID
检查控制 | 0x102 | 0 | 清除错误 |  | Execute Command |  | Inspection Results Acknowledge |
检查状态 | 0x203 | 0 |  | 命令失败 | 命令完成 | 命令执行 | Results Valid |  | 检查已完成 |
1 | 错误 |  | 已通过检查
2..3 | 错误 ID
命令控制输入 | 0x108 | 0..1 | 命令 ID（16 位）
命令控制输出 | 0x108 | 0..1 | 当前程序 ID（16 位）
2..3 |
检查结果 | 0x401 (16) 0x402 (32) 0x403 (64) 0x404 (128) 0x405 (250) | 0..1 | 检查 ID
2..3 |
最大 4..253 | 检查结果

注意： 有关检查结果的更多信息，请参见检查结果。