# 入门

In-Sight SnAPP 是一款智能视觉传感器，提供以下应用程序：

- 异常检测器

  该应用程序可以识别缺陷、碎片或其他有缺陷的物体。当您有未知或意外的缺陷时，请选择异常检测器。

- 2 类分类器

  此应用程序将您的零件分为 OK 或 NG（不合格 ）类别。

- 4 类分类器

  该应用程序将您的零件分为两类、三类或四类。您可以在培训期间随时自定义这些类。此外，您还可以将类设置为失败。使用此选项，您可以为不良 (NG) 零件创建类。

首先，选择最适合您需求的应用程序。在应用程序中，您可以选择打开现有程序或创建新程序。有关更多信息，请参阅应用程序管理和程序管理。

在主页上，您可以管理通信设置、网络设置和程序。单机继续开始设置您的应用程序并转到后续步骤。

帮助和识别传感器

- 单击“帮助”图标可获取有关您当前正在进行的步骤的更多信息。

- 单击识别传感器按钮来识别您的 vision sensor。

  单击识别传感器后，vision sensor 上的 LED 灯亮起，开始闪烁蓝色。LED 持续闪烁，直到您单击停止识别。