# 设置感兴趣的区域

应用程序的设置 ROI 步骤可以定义应用程序的感兴趣的区域 (ROI)，以在每次采集时进行检查。您还可以启用固定并定义单独的固定区域。训练固定后，设备会搜索该固定并自动调整相对于固定位置的 ROI。

感兴趣的区域 (ROI) 是应用程序检查对象的图像区域。通过移动、调整大小和旋转图像上的青色矩形来设置感兴趣的区域，以适合您需要检查的区域。

如果您在没有固定的情况下定义 ROI，则 ROI 始终会检查每个采集图像上的相同区域。

要移动 ROI，请单击并拖动青色矩形内的任意位置。要调整 ROI 的大小，请单击并拖动青色矩形每个角的角手柄。要旋转 ROI，请单击并拖动青色矩形一侧的旋转手柄。

注意： 如果两次采集之间零件的位置不稳定，请通过打开固定 切换开关启用固定。固定可以让设备继续寻找感兴趣的部分。

## 设置固定

夹具将 ROI 锚定到对象上的某个特征。通过改变对象位置，固定可以为您提供更准确的读数。

训练固定区域后，ROI 会与每个采集图像上的固定位置相关。设置固定时，您可以训练应用程序识别固定区域内的特定形状或图案，并根据每次采集中的图案位置放置 ROI。

当您启用固定时，图像上会出现一个洋红色矩形。通过移动、调整大小和旋转洋红色矩形以适合您要用于锚定 ROI 的区域，设置固定区域。

注意： 如果 ROI 的任何部分移出视野，则应用程序无法检查图像。这种情况只能发生在经过训练的固定上，否则您无法手动将 ROI 移出视野。

要移动固定区域，请单击并拖动洋红色矩形内的任意位置。要调整固定区域的大小，请单击并拖动洋红色矩形每个角的角手柄。要旋转固定区域，请单击并拖动洋红色矩形一侧的旋转手柄。

为了获得最佳结果：

- 使用不对称和独特的形状作为夹具。

- 切勿使用反光部件作为夹具。

- 当您需要检查整个图像时，请勿使用夹具固定。

注意： 如果固定移出视野，应用程序将无法检查图像。

调整完固定区域后，单击训练固定来训练固定。训练后，夹具区域从矩形变为一组十字准线。

要测试您的固定，请移动固定的零件。如果固定工作正常，您可以继续进行下一个应用步骤。

要修改或调整您的固定，请首先单击对固定取消训练并修改固定区域。然后单击训练夹具再次训练您的固定。

注意： 在应用程序训练过程完成后，您就无法对固定取消训练。如果您已经标记了图像，请首先对应用程序取消训练，然后再取消训练固定。

在固定公差下，您可以设置应用程序是优先考虑最大限度地减少假正值，还是专注于读取所有可能的有效匹配项。您可以选择以下选项：

- 中等：对受过训练的固定的变化有适度的公差。误报和丢失有效匹配的可能性中等。

- 严格：对训练固定的变化有较低的公差。误报的可能性较低，错过有效匹配的可能性较高。

- 允许：对训练固定的变化有较高的公差。误报的可能性较高，错过有效匹配的可能性较低。

当您对 ROI 和固定感到满意时，请单击继续。