## 入门

In-Sight SnAPP 提供两种应用程序：异常检测器和 2 类分类器。

异常检测器识别污渍、划痕、凹痕或碎片等不规则现象，并从良好、合格、不良、不合格零件的示例中学习。

2 类分类器将图像分为两类：合格和不合格，并学习区分这两个集合。

要在应用程序之间切换，请单击“设置” 图标并进入“应用程序管理”选项卡。

## 训练工作流

每个步骤完成后点击 {{key:smartSensor.common.proceed}} 即可进入下一部分。

| 主页

- 管理您的设备设置并获得当前程序的概述。

| 调整图像

- 设置调整区域并单击 {{key:smartSensor.setupImage.adjustImageButton}} 来获取图像选项。

| 设置关注区域

- 通过移动突出显示的矩形并调整其大小来设置关注区域 (ROI)。

- 如果零件的位置不稳定，请打开夹具固定。

注意： 一旦开始标记，您就无法更改 ROI。

| 训练

- 标记图像，直到应用程序能够可信且正确地识别图像。

| 最终确定

- 为您的应用程序设置触发器模式，并为您的应用程序调整触发器模式和设置。

要查看实时结果，请单击 {{key:smartSensor.runtime.monitoringMode}}。