# Ajustar imagen

El paso Ajustar imagen le permite afinar los ajustes de enfoque e iluminación.

1. Para establecer la región de afinación, desplace convenientemente el rectángulo y cambie su tamaño para que incluya el área de interés.

2. Haga clic sobre el botón Parámetros de ajuste de las imágenes. Se visualizan tras ello las imágenes candidatas en la parte inferior.

   Estas imágenes candidatas ofrecen distintas opciones de brillo y nitidez para el objeto en el área de afinación.

3. Seleccione la imagen candidata más adecuada para su aplicación. Haga clic sobre Proceda para pasar al paso Establecer la RDI.

Nota: Si no hubiese ninguna imagen candidata adecuada, puede modificar la región de afinación y hacer de nuevo clic sobre Parámetros de ajuste de las imágenes.

## Reducción de la borrosidad por movimiento

Reducción de borrosidad por movimiento limita el tiempo de exposición para mejorar la calidad de la imagen de las piezas en movimiento.

Active el conmutador a fin de habilitar la Reducción de borrosidad por movimiento.