# Configuración de las comunicaciones con Profinet

Si escoge PROFINET, la ventana de configuración de las comunicaciones cambia para visualizar las opciones de configuración específicas para PROFINET.

- Control del tráfico: Habilitar/deshabilitar el control de tráfico.

- Stationsname: Habilitar/deshabilitar el nombre de la estación.

- Stationsname: Introduzca el nombre de la estación.

  Nota: El nombre de la estacion debe cumplir los siguientes criterios:

  - Solo debe incluir números, letras en minúsculas, guiones y puntos.

  - No debe superar los 127 caracteres.

  - Los componentes (bloques de caracteres separados por puntos o guiones) no deben superar los 63 caracteres.

  - No debe incluir espacios en blanco.