# Protección por contraseña

Cuando la protección por contraseña está habilitada, los usuarios sólo pueden salir del modo de monitorización utilizando la contraseña. Utilice esta función para proteger la configuración del programa contra cambios no deseados.

## Activación de la protección por contraseña

1. Active el conmutador de Protección de contraseña.

2. Introduzca la nueva contraseña en los campos Nueva contraseña y Confirmar contraseña.

3. Haga clic sobre Guardar contraseña.

Nota: Para que aparezca la ventana de solicitud de contraseña, actualice la página. Solo hay que introducir una vez la contraseña para iniciar cada sesión.

## Si se ha olvidado la contraseña

Restablezca el SnAPP sensor de visión a los ajustes de fábrica. Para más información, véase Restablecer los ajustes de fábrica.

## Anular la contraseña

Desactive el conmutador de Protección de contraseña y haga seguidamente clic sobre Desactivar en la ventana emergente.