# Entrenar el detector de anomalías

Esta aplicación detecta defectos, residuos u otras imperfecciones. Escoja el detector de anomalías cuando tenga defectos desconocidos o imprevistos.

Las barras bajo los botones de etiquetado representan el nivel de confianza con el que el sensor de visión es capaz de etiquetar correctamente las imágenes. El nivel de confianza tiende a mejorar a medida que usted vaya etiquetando más piezas. El sensor de visión estará bien entrenado cuando, al sugerir el equipo las etiquetas, el indicador de confianza presenta dos o tres barras.

Fíjese en el texto orientativo que se visualiza en el navegador por debajo de los botones de etiquetado para saber qué tan bien lo está haciendo. El texto orientativo le indica cuándo está listo para continuar o cuándo necesita probar algo diferente.

## Procedimiento

1. Etiquete como mínimo dos piezas para OK y para NG.
   Una vez hecho esto, el sensor de visión empieza a sugerir una etiqueta para cada nueva pieza. El Confidence Indicator muestra el nivel de confianza con el que el sensor de visión sugiere la etiqueta.

2. Etiquete más piezas para mejorar el nivel de confianza del sensor de visión.

3. Siga hasta que esté satisfecho con los resultados.

4. Haga clic sobre Proceda.

Prácticas recomendadas

- Utilice un conjunto variado de imágenes para etiquetarlas como OK o NG.

- Etiquete distintas anomalías.

- Utilice elementos posicionadores porque la aplicación es sensible a la posición de la pieza.

- Compruebe que el sensor de visión sugiere correctamente las etiquetas para las nuevas piezas.

Resolución de problemas

- Haga clic sobre Desentrenar Detector de anomalías para anular el entrenamiento.

- Si el nivel de confianza sigue siendo bajo después de haber etiquetado muchas piezas, pruebe a utilizar una aplicación diferente que podría ser más apropiada para la tarea.

## Tras el entrenamiento

Utilice la vista de monitorización para comprobar qué tan bien realiza el sensor de visión su cometido. El proceso de entrenamiento puede darse por finalizado cuando el sensor de visión etiqueta siempre correctamente las nuevas piezas con un nivel de confiaza de dos o tres barras.

Siempre puede volver a la ficha Entrenar para mejorar el entrenamiento con más piezas.