# Establecer la región de interés

El paso Establecer la RDI de la aplicación le permite definir la región de interés (RDI o ROI, por sus siglas en inglés) en la que la aplicación ha de inspeccionar cada captura. También puede habilitar el anclaje mediante elemento posicionador y definir una región de posicionamiento. Una vez entrenado un elemento posicionador, el dispositivo busca dicho elemento y ajusta automáticamente la RDI en relación con el elemento posicionador.

La Región de interés (RDI) es el área de la imagen en la que la aplicación inspecciona el objeto. Para establecer la región de interés, puede desplazar, cambiar el tamaño o girar el rectángulo de color cian que se ve en la imagen, para que este se ajuste al área que ha de inspeccionarse.

Si define la RDI sin un elemento posicionador, la RDI se sitúa siempre en la misma zona sobre cada imagen capturada.

Para desplazar la RDI, haga clic y arrástrela a cualquier lugar dentro del rectángulo cian. Para cambiar el tamaño de la RDI, haga clic y arrastre los controladores que hay en cada esquina del rectángulo cian. Para girar la RDI, haga clic y arrastre el controlador de rotación que presenta un lado del rectángulo cian.

Nota: Si la posición de la pieza no es estable y puede cambiar entre sucesivas capturas, habilite el anclaje activando el conmutador de Utilización de elementos. Este anclaje permitirá que el dispositivo siga encontrando la pieza de interés.

## Configurar un elemento posicionador

Un elemento posicionador ancla la RDI a una determinada característica del objeto. El anclaje mediante el elemento posicionador le permitirá obtener lecturas más precisas aunque cambie la posición de los objetos.

Al entrenar la región de posicionamiento asociada al elemento posicionador, la RDI se vuelve relativa a la ubicación de dicho elemento en cada imagen capturada. Al configurar el elemento posicionador, usted entrena la aplicación para que reconozca la forma o el patrón concretos dentro de la región de posicionamiento (Fixture Region) y sitúe la RDI en relación con la ubicación del patrón encontrado en cada captura.

Al habilitar el anclaje, aparece un rectángulo magenta sobre la imagen. Para establecer la región de posicionamiento (Fixture Region), puede desplazar, cambiar el tamaño o girar convenientemente el rectángulo magenta para que este se ajuste al área que desea utilizar para anclar la RDI.

Nota: La aplicación no podrá inspeccionar la imagen si alguna parte de la RDI se ha desplazado quedando fuera del campo de visión. Esto solo puede ocurrir con un elemento posicionador entrenado; de lo contrario no podría desplazar manualmente la RDI fuera del campo de visión.

Para desplazar la región de posicionamiento, haga clic y arrástrela a cualquier lugar dentro del rectángulo magenta. Para cambiar el tamaño de la región de posicionamiento, haga clic y arrastre los controladores que hay en cada esquina del rectángulo magenta. Para girar la región de posicionamiento, haga clic y arrastre el controlador de rotación que presenta un lado del rectángulo magenta.

Para obtener los mejores resultados:

- Utilice formas asimétricas y diferenciadas como elementos posicionadores.

- No utilice partes reflectantes como elementos posicionadores.

- No utilice ningún elemento posicionador si necesita inspeccionar toda la imagen.

Nota: Si el elemento posicionador sale del campo de visión, la aplicación no podrá inspeccionar la imagen.

Cuando haya terminado de ajustar la región de posicionamiento, haga clic sobre Entrenar elemento para entrenar el elemento posicionador. Una vez realizado el entrenamiento, la región de posicionamiento se visualiza mediante un conjunto de crucecitas en lugar del contorno de un rectángulo.

Para comprobar el anclaje, desplace la pieza asociada al elemento posicionador. Si el anclaje funciona correctamente, puede pasar al siguiente paso de la aplicación.

Para modificar o ajustar elemento posicionador, haga primero clic sobre Elemento posicionador sin entrenar para desentrenarlo y modifique seguidamente la región de posicionamiento. A continuación, haga clic sobre Entrenar elemento para entrenar de nuevo el elemento posicionador.

Nota: No se puede anular el entrenamiento de un elemento posicionador una vez ya se ha completado el proceso de entrenamiento de la aplicación. Si ya ha etiquetado imágenes, desentrene primero la aplicación y, a continuación, desentrene el elemento posicionador.

En Tolerancia del Elemento puede configurar si la aplicación ha de priorizar minimizando los falsos positivos o ha de centrarse en la lectura de todas las posibles coincidencias válidas. Puede elegir entre las siguientes opciones:

- Moderado: Tolerancia moderada a variaciones con respecto al elemento posicionador entrenado. Probabilidad moderada de falsos positivos y de coincidencias válidas perdidas.

- Estricto: Menor tolerancia a variaciones con respecto al elemento posicionador entrenado. Menor probabilidad de falsos positivos y mayor probabilidad de coincidencias válidas perdidas.

- Permisivo: Mayor tolerancia a variaciones con respecto al elemento posicionador entrenado. Mayor probabilidad de falsos positivos y menor probabilidad de coincidencias válidas perdidas.

Cuando esté satisfecho con la RDI y el elemento posicionador, haga clic sobre Proceda.