# Resultados de inspección

Resultados de inspección
Offset (bytes) | Campo | Tipo de datos
0x00 | Payload Version 1 | uint8
0x01 | Application | uint8
0x02 | Program | uint8
0x03 | Inspection Status Code | uint8
| Classifiers | Counter | Classifiers | Counter
0x04 | Identified Class Enumeration | Count of detected objects | uint8 | uint16
0x05 | Identified Class Confidence | uint8
0x06 | Class Name (ASCII) | N/A | uint8 | N/A
0x93 | String

Application - 1 byte
1 | Detector de anomalías
2 | Clasificador en 2 clases
4 | Clasificador en 4 clases
6 | Contador

Inspection Status Code - 1 byte
0 | Inspección válida
1 | Sensor sin entrenar
2 | No se ha encontrado ningún elemento posicionador
3 | RDI fuera de imagen
4...255 | Reservado

Identified Class Enumeration - 1 byte
Detector de anomalías | Clasificador en 2 clases | Clasificador en 4 clases
0 | Reservado | 0 | No clasificado | 0 | No clasificado
1 | OK | 1 | OK | 1 | Class 1
2 | NG | 2 | NG | 2 | Class 2
4...254 | Reservado | 4...254 | Reservado | 3 | Class 3
255 | Error | 255 | Error | 4 | Class 4
|  |  |  | 5...254 | Reservado
|  |  |  | 255 | Error

Nota: En el caso del clasificador en 4 clases, las clases 1 a 4 corresponden al orden de las clases enumeradas en la interfaz de usuario. Si cambia el nombre de alguna clase, agrega o elimina una clase, los nombres de las clases ya no corresponderán a la numeración de las clases identificadas. Por ejemplo, si agrega dos nuevas clases y luego elimina Class 1, la interfaz de usuario mostrará Class 2, Class 3 y Class 4, pero la numeración resultante de las clases identificadas será 1 para Class 2, 2 para Class 3 y 3 para Class 4.