# Introducción

El SnAPP es un sensor de visión inteligente que ofrece las siguientes aplicaciones:

- Detector de anomalías

  Esta aplicación detecta defectos, residuos u otras imperfecciones. Escoja el detector de anomalías cuando tenga defectos desconocidos o imprevistos.

- Clasificador en 2 clases

  Esta aplicación clasifica las piezas en las clases OK (aceptable) o NG (no aceptable).

- Clasificador en 4 clases

  Esta aplicación clasifica las piezas en dos, tres o cuatro clases. Puede personalizar estas clases en cualquier momento durante el entrenamiento. Además, puede establecer una clase para rechazados. Con esta opción puede crear una clase para piezas no aceptables (NG; Not Good).

- Contador

  Esta aplicación cuenta el número de objetos de tamaño similar que hay en una imagen.

Para empezar, seleccione la aplicación que mejor se adapte a sus necesidades. Una vez dentro de la aplicación, puede optar por abrir un programa existente o crear uno nuevo. Para más información, véase Gestión de aplicaciones y Administración de programas.

En la página de inicio (Inicio), puede gestionar la configuración de las comunicaciones, los ajustes de red y los programas. Haga clic sobre Proceda para empezar a configurar la aplicación y pasar a los pasos siguientes.

Ayuda e identificación del sensor

- Haga clic sobre el icono de Ayuda para obtener más información sobre el paso en el que se encuentra.

- Haga clic sobre el botón Identificar sensor para identificar su sensor de visión.

  Tras hacer el clic sobre Identificar sensor, se encienden los LED del sensor de visión y empiezan a parpadear en azul. Los LED parpadean hasta que haga clic sobre Detener identificación para detener la identificación.