# Inspection Results

Inspection Results
Décalage (octets) | Champ | Type de données
0x00 | Charge utile version 1 | uint8
0x01 | Application | uint8
0x02 | Programme | uint8
0x03 | Code d’état de l’inspection | uint8
| Classificateurs | Compteur | Classificateurs | Compteur
0x04 | Numéro de classe identifiée | Nombre d’objets détectés | uint8 | uint16
0x05 | Classe de confiance identifiée | uint8
0x06 | Nom de la classe (ASCII) | S. O. | uint8 | S. O.
0x93 | Chaîne

Application – 1 octet
1 | Détecteur d’anomalies
2 | Classificateur de catégorie-2
4 | Classificateur de catégorie-4
6 | Compteur

Code d’état d’inspection – 1 octet
0 | Inspection valide
1 | Absence d’apprentissage
2 | Repère introuvable
3 | ROI en dehors de l’image
4...255 | Réservé

Numéro de classe identifiée – 1 octet
Détecteur d’anomalies | Classificateur de catégorie-2 | Classificateur de catégorie-4
0 | Réservé | 0 | Non classifié | 0 | Non classifié
1 | OK | 1 | OK | 1 | Classe 1
2 | NG | 2 | NG | 2 | Classe 2
4...254 | Réservé | 4...254 | Réservé | 3 | Classe 3
255 | Error | 255 | Error | 4 | Classe 4
|  |  |  | 5...254 | Réservé
|  |  |  | 255 | Error

Remarque : Pour le classificateur de catégorie-4, les classes 1 à 4 correspondent à l’ordre des classes présentées dans l’interface utilisateur. Si vous renommez, ajoutez ou supprimez les classes, les noms des classes ne correspondent plus aux numéros des classes identifiées. Par exemple, si vous ajoutez deux nouvelles classes puis supprimez la Classe 1, l’interface utilisateur affiche Classe 2, Classe 3 et Classe 4, mais le numéro de classe identifiée qui en résulte devient 1 pour la Classe 2, 2 pour la Classe 3 et 3 pour la Classe 4.