# Risultati delle ispezioni

Risultati delle ispezioni
Offset (byte) | Campo | Tipo di dati
0x00 | Payload versione 1 | uint8
0x01 | Applicazione | uint8
0x02 | Programma | uint8
0x03 | Codice di stato ispezione | uint8
| Sistemi di classificazione | Contatore | Sistemi di classificazione | Contatore
0x04 | Enumerazione delle classi identificate | Conteggio degli oggetti rilevati | uint8 | uint16
0x05 | Affidabilità delle classi identificate | uint8
0x06 | Nome della classe (ASCII) | N/D | uint8 | N/D
0x93 | Stringa

Applicazione - 1 byte
1 | Rilevatore di anomalie
2 | Sistema di classificazione a 2 classi
4 | Sistema di classificazione a 4 classi
6 | Contatore

Codice di stato ispezione - 1 byte
0 | Ispezione valida
1 | Addestramento sensore annullato
2 | Elemento di riferimento non trovato
3 | ROI esterna all’immagine
4...255 | Riservato

Enumerazione delle classi identificate - 1 byte
Rilevatore di anomalie | Sistema di classificazione a 2 classi | Sistema di classificazione a 4 classi
0 | Riservato | 0 | Non classificato | 0 | Non classificato
1 | OK | 1 | OK | 1 | Classe 1
2 | NON OK | 2 | NON OK | 2 | Classe 2
4...254 | Riservato | 4...254 | Riservato | 3 | Classe 3
255 | Errore | 255 | Errore | 4 | Classe 4
|  |  |  | 5...254 | Riservato
|  |  |  | 255 | Errore

Nota: per il Sistema di classificazione a 4 classi, le Classi 1-4 corrispondono all'ordine delle classi elencate nell'interfaccia utente. Se si rinominano, aggiungono ed eliminano le classi, i nomi delle classi non corrispondono all’Enumerazione delle classi identificate. Ad esempio, se si aggiungono due nuove classi e successivamente si elimina la Classe 1, l'interfaccia utente mostra la Classe 2, la Classe 3 e la Classe 4, ma l’Enumerazione delle classi identificate risultante diventa 1 per la Classe 2, 2 per la Classe 3 e 3 per la Classe 4.