# 産業用通信

## サポートされている産業用プロトコル

SnAPP では、産業用通信プロトコル (ファクトリフロアプロトコル、産業用イーサネットプロトコルとも呼ばれる) がサポートされています。これらのプロトコルを使用すると、産業用イーサネットネットワークを経由して、対応している PLC と通信可能なアプリケーションを作成することができます。

ビジョンセンサは次のプロトコルをサポートしています。

- EtherNet/IP (Rockwell 製 PLC)
- PROFINET (Siemens 製 PLC)
- SLMP (三菱電機 PLC および MC)

注: ビジョンセンサでは、1 つのプロトコルだけをアクティブにすることができます。

## 関連情報

これらのプロトコルは同じ信号を共有していますが、プロトコルへのマッピング方法は異なります。詳細については、次のページを参照してください。

- 産業用通信信号
- EtherNet/IP の入出力アセンブリオブジェクト
- PROFINET モジュール参照テーブル
- SLMP コントロールブロックとデータブロック

特定のプロトコルを使用した通信の構成の詳細、または産業用通信に関連するその他のトピックについては、次のページを参照してください。