# 画像の調整

[画像の調整] ステップでは、フォーカスと照明の設定を調整できます。

1. 対象領域が含まれるようにシアンの長方形を移動し、サイズを変更して、チューニング領域を設定します。

2. [画像の設定のチューニング] ボタンをクリックします。画像候補が下部に表示されます。

   画像候補は、このチューニング領域のオブジェクトに対してさまざまな輝度とシャープネスのオプションを提供します。

3. アプリケーションに最適な画像候補を選択します。[続行] をクリックして [ROI の設定] ステップに進みます。

注: 適切な画像候補がない場合は、チューニング領域を変更して、[画像の設定のチューニング] をもう一度クリックします。

## モーションブラー削減

[モーションブラー削減] は、露光時間を制限して可動部品の画像品質を向上させます。

トグルをオンにして、[モーションブラー削減] を有効にします。