# 対象領域の設定

アプリケーションの [ROI の設定] ステップでは、アプリケーションが取り込みごとに検査する対象領域 (ROI) を定義できます。フィクスチャを有効にして、個別のフィクスチャ領域を定義することもできます。フィクスチャの登録が完了すると、デバイスがフィクスチャを検索し、フィクスチャの位置を基準に ROI を自動的に調整します。

対象領域 (ROI) は、アプリケーションがオブジェクトを検査する画像の領域です。検査する領域に合わせて画像上のシアンの長方形を移動、サイズ変更、回転して、対象領域を設定します。

フィクスチャなしで ROI を定義すると、ROI は常に取り込まれた各画像の同じ領域を検査します。

ROI を移動するには、シアンの長方形の内側をクリックしてドラッグします。ROI のサイズを変更するには、シアンの長方形の各隅にある隅のハンドルをクリックしてドラッグします。ROI を回転するには、シアンの長方形の片側にある回転ハンドルをクリックしてドラッグします。

注: 取り込み間でパーツの位置が固定されていない場合は、[フィクスチャ] トグルをオンにしてフィクスチャを有効にします。フィクスチャを使用すると、デバイスで対象パーツを引き続き検出できます。

## フィクスチャの設定

フィクスチャは、ROI をオブジェクトの特徴に固定します。フィクスチャを使用すると、オブジェクトの位置を変更しても正確な読み取り値が得られます。

フィクスチャ領域が登録されると、ROI は取り込まれた各画像上のフィクスチャの位置に相対的なものになります。フィクスチャを設定するときは、フィクスチャ領域内の特定の形状またはパターンを認識するようにアプリケーションを登録し、各取り込みのパターンの位置に応じて ROI を配置します。

フィクスチャを有効にすると、画像上にマゼンタの長方形が表示されます。ROI の固定に使用する領域に合わせてマゼンタの長方形を移動して、サイズを変更し、回転して、フィクスチャ領域を設定します。

注: ROI の一部が視野から外れると、アプリケーションでは画像を検査できなくなります。このケースは登録されたフィクスチャでのみ発生します。そうでない場合は、ROI を手動で視野から外すことはできません。

フィクスチャ領域を移動するには、マゼンタの長方形の内側をクリックしてドラッグします。フィクスチャ領域のサイズを変更するには、マゼンタの長方形の各隅にある隅のハンドルをクリックしてドラッグします。フィクスチャ領域を回転するには、マゼンタ色の長方形の片側にある回転ハンドルをクリックしてドラッグします。

最適な結果を得るには:

- 非対称で明確に区別できる形状をフィクスチャとして使用します。

- 反射パーツをフィクスチャとして使用しないでください。

- 画像全体を検査する場合は、フィクスチャを使用しないでください。

注: フィクスチャが視野から外れると、アプリケーションでは画像を検査できなくなります。

フィクスチャ領域の調整が終了したら、[フィクスチャの登録] をクリックしてフィクスチャを登録します。登録が終了すると、フィクスチャ領域が長方形から一連のクロスヘアに変わります。

フィクスチャをテストするには、フィクスチャされたパーツを移動します。フィクスチャが正常に機能している場合は、次のアプリケーションステップに進むことができます。

フィクスチャを変更または調整するには、まず [フィクスチャの登録解除] をクリックし、フィクスチャ領域を変更します。[フィクスチャの登録] をクリックして、フィクスチャをもう一度登録します。

注: アプリケーションの登録プロセスが完了した後、フィクスチャを登録解除することはできません。ラベル付き画像がある場合は、まずアプリケーションを登録解除してから、フィクスチャを登録解除します。

[フィクスチャ許容値] では、アプリケーションが偽陽性の最小化を優先するか、考えられるすべての有効な一致の読み取りに重点を置くかを設定できます。次のオプションから選択できます。

- 中程度:登録されたフィクスチャからの偏差に対する中程度の許容値。偽陽性と有効な一致の検出ミスの両方の可能性は中程度。

- 厳密:登録されたフィクスチャからの偏差に対する低い許容値。偽陽性の可能性は低く、有効な一致の検出ミスの可能性は高い。

- 許容:登録されたフィクスチャからの偏差に対する高い許容値。偽陽性の可能性は高く、有効な一致の検出ミスの可能性は低い。

満足のいく ROI とフィクスチャが得られたら、[続行] をクリックします。