# Inspection Results

Inspection Results
오프셋(바이트) | 필드 | 데이터 유형
0x00 | 페이로드 버전 1 | uint8
0x01 | 애플리케이션 | uint8
0x02 | 프로그램 | uint8
0x03 | 검사 상태 코드 | uint8
| 분류기 | 카운터 | 분류기 | 카운터
0x04 | 식별된 클래스 열거 | 감지된 개체 수 | uint8 | uint16
0x05 | 확인된 클래스 신뢰도 | uint8
0x06 | 클래스 이름(ASCII) | 해당 사항 없음 | uint8 | 해당 사항 없음
0x93 | 문자열

응용 프로그램 - 1바이트
1 | 이상 감지기
2 | 2 클래스 분류기
4 | 4 클래스 분류기
6 | 카운터

검사 상태 코드 - 1바이트
0 | 검사 유효
1 | 센서 트레이닝되지 않음
2 | Fixture를 찾을 수 없음
3 | ROI 외부 이미지
4...255 | 예약됨

식별된 클래스 열거 - 1바이트
이상 감지기 | 2 클래스 분류기 | 4 클래스 분류기
0 | 예약됨 | 0 | 미분류 | 0 | 미분류
1 | OK | 1 | OK | 1 | 클래스 1
2 | NG | 2 | NG | 2 | 클래스 2
4...254 | 예약됨 | 4...254 | 예약됨 | 3 | 클래스 3
255 | 오류 | 255 | 오류 | 4 | 클래스 4
|  |  |  | 5...254 | 예약됨
|  |  |  | 255 | 오류

참고: 4 클래스 분류기의 경우 클래스 1 - 클래스 4는 UI에 표시된 클래스의 순서에 따릅니다. 클래스의 이름을 변경, 추가, 삭제하는 경우 클래스 이름은 식별된 클래스 열거와 일치하지 않습니다. 예를 들어, 두 개의 새 클래스를 추가한 다음 클래스 1을 삭제하면 UI에는 클래스 2, 클래스 3, 클래스 4가 표시되지만 결과적으로 식별된 클래스 열거는 클래스 2에 대해 1, 클래스 3에 대해 2, 클래스 4에 대해 3이 됩니다.