# 이미지 조정

이미지 조정 단계에서는 초점 및 조명 설정을 조정할 수 있습니다.

1. 관심 영역을 포함하도록 청록색 사각형을 이동하고 크기를 조정하여 조정 영역을 설정합니다.

2. 이미지 설정 조정 버튼을 클릭합니다. 이미지 후보들이 하단에 표시됩니다.

   이미지 후보들은 조정 영역에 있는 개체에 대해 다양한 밝기 및 선명도 옵션으로 표시됩니다.

3. 응용 프로그램에 가장 적합한 이미지 후보를 선택합니다. 계속을 클릭하여 ROI 설정 단계로 이동합니다.

참고: 적합한 이미지 후보가 없는 경우 조정 영역을 수정하고 이미지 설정 조정을 다시 클릭해도 됩니다.

## 동작 블러 감소

동작 블러 감소는 노출 시간을 제한하여 움직이는 부품의 이미지 품질을 개선합니다.

동작 블러 감소 토글을 켜서 활성화합니다.