# Rozpoczęcie pracy

SnAPP to inteligentny czujnik wizyjny oferujący następujące aplikacje:

- Detektor anomalii

  Ta aplikacja rozpoznaje defekty, zanieczyszczenia i inne wadliwe obiekty. Wybrać detektor anomalii, jeśli występują nieznane lub nieprzewidziane defekty.

- Klasyfikator 2 klas

  Ta aplikacja sortuje części do klas OK lub NG (nieprawidłowe).

- Klasyfikator 4 klas

  Ta aplikacja sortuje części na dwie, trzy lub cztery klasy. Można dostosować te klasy w dowolnym momencie szkolenia. Można także ustawić klasę tak, aby prowadziła do niepowodzenia. Dzięki tej opcji można utworzyć klasę dla nieprawidłowych części (NG).

- Licznik

  Ta aplikacja zlicza liczbę obiektów o podobnym rozmiarze na obrazie.

Aby rozpocząć, należy wybrać aplikację, która najlepiej odpowiada potrzebom. W aplikacji można otworzyć istniejący program lub utworzyć nowy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie aplikacjami i Zarządzanie programami.

Na stronie głównej można zarządzać ustawieniami komunikacji, ustawieniami sieciowymi i programami. Kliknąć przycisk Kontynuuj, aby rozpocząć konfigurowanie aplikacji i przejść do kolejnych kroków.

Pomoc i identyfikowanie czujnika

- Kliknąć ikonę Pomoc, aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnego kroku.

- Kliknąć przycisk Identyfikuj czujnik, aby zidentyfikować czujnik wizyjny.

  Po kliknięciu przycisku Identyfikuj czujnik diody LED na czujniku wizyjnym zaczną migać na niebiesko. Diody LED będą migać do momentu kliknięcia przycisku Przerwij identyfikowanie.