# Warunki powodzenia/niepowodzenia

Aplikacje czujnika wizyjnego mają następujące kryteria powodzenia i niepowodzenia:

Aplikacja | Powodzenie | Niepowodzenie
--- | --- | ---
Detektor anomalii | OK | NG Niepowodzenie znacznika lub ROI
Klasyfikator 2 klas | OK | NG Nie sklasyfikowano Niepowodzenie znacznika lub ROI
Klasyfikator 4 klas | Dowolna klasa, która nie jest ustawiona jako niepowodzenie | Klasa ustawiona jako niepowodzenie Nie sklasyfikowano Niepowodzenie znacznika lub ROI
Licznik | Dowolna liczba w zakresie powodzenia licznika | Dowolny wynik poza zakresem powodzenia licznika Niepowodzenie znacznika lub ROI