# 标注缺陷

当红色分析工具处于监督模式时，您必须首先指定视图中的缺陷，然后仔细标注缺陷。

1. 要标注缺陷，请在视图中单击鼠标右键，然后从菜单中选择编辑区域。

2. 这将启动图像顶部的“编辑区域”工具栏。

3. 绘制区域有三种主要方式：

   - 线条工具

     此工具允许您在缺陷上绘制自由线条。

   - 圆圈工具

     使用此工具，从圆形特征的中心开始向外移动，直到达到所需的直径。

   - 魔术棒工具

     使用此工具，如果在拖动缺陷区域的同时按住 Shift 键，就可以让工具自动填充该区域。

   在缺陷周围绘制区域时，请尽可能精确且一致地绘制区域。虽然可以接受在缺陷之外的少量区域，但应避免使用更大的区域。这可能导致工具认为背景被标注为有缺陷。同样，也应避免绘制不足的缺陷区域。

   下图说明了在缺陷周围绘制区域的最佳方法，其中深灰色线表示缺陷，红色是定义缺陷的区域。

   这是绘制区域的理想方式 - 与缺陷紧密对齐。 | 该方法包含太多的背景，并使该工具将背景视为缺陷。 | 这种方法遗漏了部分缺陷，因此工具会将未用红色标出的部分视为非缺陷。

4. 仔细、准确地绘制缺陷区域后，按应用按钮。您必须在每个图像上执行此操作。
5. 绘制完所有必要区域后，按关闭按钮，然后训练工具。