# 识别特征

使用蓝色定位工具识别特征时，请按照下列步骤操作：

1. 如有必要，调整工具的 ROI。
2. 在 ROI 内，当鼠标悬停在图像上时，鼠标光标将有一个十字线图标，用于放置蓝色工具的特征标签。单击特征即可标注。
3. 特征标签的默认字符为 0。输入有意义的字符（A-Z，0-9）以标识特征。对于相同的特征，您可以使用相同的标识符。
4. 在显示屏的左下角，有一个圆圈图形，以图形方式显示特征尺寸参数设置的大小。
   1. 此圆圈图形可以移动到 ROI 中并放置在最大的特征上。然后，您可以使用拖动点调整特征尺寸，使其大致覆盖特征。
5. 如果要在图像中找到多个特征，请标识并标注每个特征。

6. 浏览图像数据库中的每个图像，识别并标注每个特征的实例。

   提示: 为确保获得最佳结果，请在此过程中小心谨慎，并确保识别并标注特征的每个实例。
7. 在所有图像中标注每个特征后，按大脑图标训练工具。
8. 训练后，审核结果。
   1. 浏览所有图像并确定工具正确标记了图像中的特征。
      1. 如果工具已正确标记特征，请右键单击图像，然后选择接受视图。
      2. 如果工具错误地标记了特征，或者无法识别当前特征：
         1. 右键单击图像并选择接受视图。
         2. 再次右键单击图像，然后选择清除标记和标签。
         3. 手动标注图像中的特征。
   2. 如果您遇到 (a.) 中的情况，则工具已可以使用。如果您遇到 (b.) 中的情况，则需要重新训练该工具并重复步骤 7 和 8。