# 蓝色定位工具标签和标记

用鼠标单击要识别的特征，即可使用蓝色定位工具执行标注。鼠标光标将变为十字准线。

单击特征后，将显示特征标识符，您需要为该特征指定一个标识符，该标识符将成为该特征的标签。标识符可以是任何单个 UTF-8 字符。可以使用两种方法为特征分配标识符：

1. 单击特征，然后用键盘键入一个字符。此方法仅支持键盘上的数字和字母。
2. 单击特征，编辑光标出现时，粘贴所需的 UTF-8 字符。

添加标识符后，按 Enter 键。

将标签应用于图像中的所有特征并且训练工具后，工具会将标记应用于它认为匹配特征的图像区域。标签和标记的区别在于它们的外观。

注意:

- 您可以使用 Ctrl + L（切换标签）和 Ctrl + K（切换标记）来切换标签和标记的显示。
- 通过选择标注特征并将其拖动到所需位置，也可以移动标注特征。

- 这表示标注特征：

- 这表示单个特征的标记：

- 这表示在训练期间使用的单个特征的标签：

- 这表示属于模型一部分的标注特征：

- 这表示假定为模型的一部分、但尚未指定的特征：

- 这表示标记特征是模型的一部分：

- 这表示属于模型的一部分并在训练期间使用的标注特征：